EMD GP38-2

| 技术资料 总计建造：2,213 辆 长度：59 英尺 2 英寸（18.03 米） 引擎动力：2,000 马力 （1.49 兆瓦）

EMD GP38-2 是一辆由通用汽车电动力部生产的四轴内燃电力调车机车。GP38-2 作为 EMD “-2”系列的一员， 是早前 GP38 型的升级版。其 EMD 645E 16 缸发动机可提供 2,000 马力（1.49 兆瓦），该型号至今仍在使用。

GP38-2 和 GP38 在外型上仅有细微的差别。其最明显的特征是长机罩右侧的冷却水位观测器。“-2”机车的电池箱盖用插销固定而非铰链。诺福克南方铁路上的 GP38-2 机车大多有“高短”机罩，其他铁路上的则大多装有“矮短机罩”。

总计建造的 GP38-2 机车有 2213 辆，其中 1799 辆用于美国铁路和工业运输，257 辆用于加拿大铁路和工业运输，156 辆用于墨西哥铁路和工业运输，1 辆出口至沙特政府铁路。