EMD GP38-2

| Dane techniczne Łącznie zbudowano: 2213 Długość: 59 stóp 2 cale (18,03 m) Moc silnika: 2000 KM (1,49 MW)

EMD GP38-2 to czteroosiowa lokomotywa dieslowsko-elektryczna ogólnego zastosowania, zbudowana przez dział Electro-Motive Division (EMD) firmy General Motors. GP38-2 należy do linii „EMD Dash 2” i stanowi ulepszoną wersję modelu GP38. Czerpie moc z 16-cylindrowego silnika EMD 645E, wytwarzającego moc 2000 KM (1,5 MW). Większość jednostek nadal jest aktywna.

GP38-2 różni się z zewnątrz od poprzedniego modelu (GP38) tylko drobnymi szczegółami. Jego znakiem szczególnym jest poziomowskaz wody chłodzącej po prawej stronie długiej maski. Oprócz tego pokrywy akumulatorów tej wersji „Dash 2” nie mają zawiasów i są przynitowane. Model GP38-2 dostępny jest w wersji z wysoką, krótką maską – widywanej wśród jednostek Norfolk Southern – lub niską, krótką maską – widywaną na innych trasach.

Wyprodukowano łącznie 2213 jednostek. 1799 powstało dla kolei amerykańskiej i koncernów przemysłowych. 257 dla kolei i przedsiębiorstw kanadyjskich. 156 dla kolei i przedsiębiorstw meksykańskich. 1 egzemplarz eksportowy trafił do kolei państwowych Arabii Saudyjskiej.