MP36PH-3C

| Технические характеристики Всего выпущено: 110 единиц Тип: Дизель-электрический Вес: 147,5 тонн Максимальная скорость: 102 мили/ч
Годы выпуска: 2003 - наше время

В наши дни, MP36PH-3C используется десятью железнодорожными компаниями, и первой из них этот тепловоз получила именно Caltrain. Первый заказ на 6 машин был поставлен в 2003 года, а позже, еще более 100 локомотивов было отправлено на 9 других дорог. На тепловоз установлена та же силовая установка, что и на MP36PH-3S (5 из которых было переделано в MP32PH-3C), но кроме неё, установлена дополнительная мощностью 3600 л.с., предназначенная для электропитания пассажирских вагонов. Такое решение позволило увеличить силу тяги и снизить обороты холостого хода у основного дизеля.