MP36PH-3C

| Dane techniczne Łączna liczba wyprodukowanych egzemplarzy: 110 Rodzaj napędu: dieslowsko-elektryczny Waga: 147,5 tony Prędkość maksymalna: 164 km/h (102 mph)
Okres produkcji: od 2003

Obecnie dziesięć różnych przedsiębiorstw kolejowych wykorzystuje lokomotywy MP36PH-3C, ale Caltrain była pierwszą, która wprowadziła je na tory. Początkowe zamówienie obejmowało 6 egzemplarzy, które zostały zbudowane i dostarczone w 2003 roku, później ponad 100 egzemplarzy przekazanych zostało dziewięciu kolejnym przewoźnikom. Lokomotywa ma taki sam napęd główny, jak MP36PH-3S (z których to 5 egzemplarzy zostało przekształcone w lokomotywy MP32PH-3C), ale także zastosowano w nich osobny agregat zapewniający moc 3.600 KM, a jednocześnie pozwalając na obniżenie obrotów na biegu jałowym.