MP36PH-3C

| Caractéristiques techniques Nombre de locomotives construites : 110 Type de moteur : diesel-électrique Poids : 147,5 tonnes Vitesse maximale : 164 km/h (102 miles/h)
Période de construction : 2003 - présent

Actuellement, dix compagnies différentes possèdent des locomotives MP36PH-3C, Caltrain étant le premier client, ayant commandé 6 machines qui furent construites et livrées en 2003. Par la suite, plus de 100 machines furent livrées à neuf compagnies différentes. La locomotive possède les mêmes moteurs de traction que la MP36PH-3S (cinq d'entre elles furent converties en MP32PH-3C), mais elle a reçu un générateur d'alimentation électrique du train séparé, qui développe 3 600 ch (2 685 kN) tout en ayant un régime de repos moins élevé.