EMD SD9043MAC Diesellokomotive

| Technische Daten Anzahl gebaut: 400+ Gewicht: 191 Tonnen Länge: 80 Fuß 2 Zoll (24,43 m) Motorleistung: 4300 hp (3210 kW)
Tankinhalt: 5000 gal (19.000 l)

Die SD90MAC wurde erstmals 1995 eingeführt, zeitgleich mit den SD80MAC-Lokomotiven. Die SD90MAC wurde ursprünglich für den Einsatz des neuen 16-Zylinder-H-Motors konzipiert, während die SD80MAC für den Einsatz einer 20-Zylinder-Variante des 710G-Motors konzipiert wurde. Aufgrund der Auswirkungen unvorhergesehener technischer Probleme wurde jedoch beschlossen, die ersten Lokomotiven mit dem 710G-Motor auszustatten, mit der Möglichkeit, diese Motoren in Zukunft aufzurüsten. Union Pacific (und die anderen Eisenbahngesellschaften, die sie gekauft haben) gaben ihnen die informelle Modellbezeichnung SD9043MAC.

Leider wurde die geplante Aufrüstung von den Käufern der SD90MAC nie genutzt, da Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit des Motors vorgebracht wurden. Infolgedessen kauften Norfolk Southern und Canadian Pacific diese Lokomotiven aus dem Fuhrpark von Union Pacific für SD70ACu Umbauten. Diese Darstellung der SD9043MAC bietet jedoch einen faszinierenden Einblick in eine interessante Variante einer der größten einmotorigen Lokomotiven von EMD.