F59PH Diesel-Electrische Lokomotive

| Technische Daten Hersteller: GM/EMD Fahrzeuglänge: 17.73 m Antriebsmotor: EMD 12-710G3A Motorleistung: 3,000PS (2,24MW)
Höchstgeschwindigkeit: 133km/h

Die EMD F59PH ist eine dieselelektrische Lokomotive, hauptsächlich von 'Go Transit' in Toronto, Ontario, Kanada, genutzt, aber wird auch in anderen Gebieten Nordamerikas, wie zum Beispiel in Los Angeles, Kalifornien, gesehen.

Die Lok leistet 3.000 PS und ist mit einem turbogeladenen EMD 12-710G3A, 12-Zylinder, wassergekühltem 2-Taktmotor ausgestattet. Ursprünglich für 'Go Transit' entwickelt, basierte dieses EMD Design auf der G59 mit „Canadian Cab“ (spezieller Fahrstand) und verfügt über eine Zugheizungseinheit (HEP). Im Gegensatz zur F40 waren diese Lokomotiven wesentlich kraftstoffsparender und durch die HEP effizienter in ihrer Bedienung.

Die HEP Einheit ist für die Klimatisierung, Beleuchtung und allgemeine Stromversorgung der Passagierwagen zuständig und wird durch einen zusätzlichen Motor betrieben, so dass der Hauptantrieb keinen Strom für die Wagons erzeugen muss.