Lokomotywy spalinowo-elektryczne F59PH

| Dane techniczne Konstruktor: GM/EMD Długość pojazdu: 58 stóp 2 cale (17,73 m) Podstawowe źródło napędu EMD 12-710G3A Moc silnika: 3000 Hp
Maksymalna prędkość: 83 Mph

EMD F59PH jest lokomotywą spalinowo-elektryczną powszechnie używaną przez "Go Transit" w Toronto, Ontario, Kanada, ale również można ją znaleźć w innych częściach Stanów Zjednoczonych, takich jak Los Angeles w Kalifornii.

Lokomotywa ma moc 3200 KM i jest wyposażona w turbodoładowane EMD 12-710E3, 12 cylindrowe, 2 suwowe, chłodzone cieczą źródło napędu typu „Vee”. EDM, pierwotnie opracowana dla 'Go Transit" została opracowana na podstawie projektu GP59, nadając jej całkowicie zamkniętą karoserię, kanadyjską kabiną wraz z generatorem HEP. Te nowe lokomotywy przed F40-ami były bardziej wydajne, a ze względu na dodatkowy generator HEP maszynista może korzystać z bardziej efektywnych warunków jazdy

Czołowa jednostka mocy (HEP) zasila w energię elektryczną wagony osobowe, gdzie jest wykorzystywana do ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji. Ta jednostka HEP ​​jest zasilana przez przeznaczony do tego celu drugi silnik wysokoprężny, przez co podstawowe źródło napędu nie musi wytwarzać energii elektrycznej.