Тепловоз с электродвигателем EMD F59PHI

| Технические данные Производитель: GM/EMD Длина поезда: 58 футов 2 дюйма (17,73 м) Первичный генератор: EMD 12-710G3A Мощность двигателя: 3 000 л.с.
Максимальная скорость: 83 мили в час

EMD F59PH является тепловозом с электропередачей, который обычно используется транспортной сетью "Go Transit" в Торонто (Онтарио, Канада), но также встречается в других регионах США, таких как Лос-Анджелес, штат Калифорния.

"Локомотив имеет мощность 3 000 лошадиных сил и оснащен 12-цилиндровым V-образным двухтактным двигателем EMD 12-710G3A с водяным охлаждением и турбонагнетателем. Дизайн EMD, изначально созданный для ""Go Transit"", был основан на GP59 с закрытым корпусом, канадской кабиной и головным блоком питания. Эти новые локомотивы, выпущенные до F40, были более топливоэкономичными, а благодаря дополнительной генераторной установке для машиниста обеспечивались более эффективные условия вождения."

Установка вырабатывает энергию для пассажирских вагонов, которая используется для отопления, освещения и кондиционирования воздуха. Она работает от отдельного дизельного двигателя, устраняя необходимость в выработке электроэнергии первичным генератором.